**询价采购公告**

**一、项目名称**：深圳艺术学校综合剧场专业设备日常消耗品采购

**二、预算金额**：人民币壹拾陆万肆仟柒佰肆拾元整（¥164740.00）

**三、评审办法**：询价采购

**四、定标方式：**按照最低价原则确定成交供应商

**五、供应商资格要求：**

1.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件加盖投标人公章，原件备查）；

2.以下部分提供**承诺函**，格式自拟，加盖投标人单位公章：

（1）参与本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（2）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

（3）供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（5）参与本项目政府采购活动时不存在与其他参加本项目的供应商相互串通报价的行为。

3. 以下部分需填写**《附件1》、《附件2》**，加盖投标人单位公章：

不同供应商的法定代表人、投标授权代表人、投标编制人员、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）不得为同一人或在同一单位缴纳社会保险，或者是否存在直接控股、管理关系；是否因违法行为而被禁止参加政府采购活动等情形【如不提供《附件1》，或者如发现上述情形的，供应商资格审查不通过，不得参与本次自行采购活动】

4.本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

**六、需求内容**：

**（一）项目概况**

深圳艺术学校由于综合剧场目前专业舞台灯具损坏较为严重，已无法满足校内艺术实践活动的舞美灯光效果，且灯具内的灯泡及整流器已超过超过使用年限，需进行统一更换内部损耗配件。现需要招出一家优质供应商对深圳艺术学校综合剧场专业设备内部配件进行更换。

**（二）施工基本要求**

1.中标人必须作好施工记录、隐蔽项目记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。

2.中标人必须在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌、项目概况牌，如标注“温馨提示”语言。靠近人行通道边（或中标人以为有必要的其他周边）必须用整齐美观的板材围护密封施工。

3.中标人施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准，服从采购人管理各项规定要求，避免干扰采购人正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清，达到国家卫生城市标准。

4.中标人必须在施工过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责施工过程中的所有事故处理和费用。

5.中标人必须服从采购人的监督、指导并积极主动配合上述管理机构的工作。

6.中标人施工时须提供材料样板，经采购人最终确认后，方可进场使用，中标人所提供的样板等或厂家应符合设计图纸要求及采购人确认要求。

7.用在本项目的任何材料在使用前必须得到采购人的批准，样品须在大批订货前送审。获准的样品存放在工地，作为以后验收材料的标准。样品和其包装，由中标人无偿提供。

8.中标人在项目施工前，须全面检查工地情况，若发现错误须立刻通知项目师。若未能遵从此规定，使本项目的任何项目因此等错误或缺陷而错误地建造，则中标人须自费予以拆除及重建。

9.实行项目经理负责制，签订合同前需要与采购人确认固定的项目经理和项目服务成员。如未经采购人同意更换项目班子成员，采购人有权取消中标人的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由中标人承担。

**（三）项目技术要求**

1.（若有）中标人应根据技术要求与设计图纸一起使用，如技术要求与相关图纸不符合时应以两者中较高要求为准。

2.在符合本项目技术要求外，中标人更应符合国家与地方的法律、法规、规范、规程的要求。

3.所用材料的品种、规格和质量须符合设计要求和国家现行标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的建筑材料、建筑设备、耗能高的产品及民用建筑挥发性有害物质含量释放量超过国家规定的产品。

4.投标人应认真了解现场场地的地址特点，充分考虑由于现场因素对现场施工、住宿、材料二次搬运等带来的影响和费用，并提出合理的有效措施，确保工期和质量，相关费用列入施工措施费计入投标报价，结算时不作调整。

5.当项目量清单项目或设计图纸（若有）与招标文件的“技术要求”不一致时，投标人在投标报价、中标人在采购时以最高的技术要求为准。

6.所需用的脚手架、搭设、支架搭等设备设应符合有关规定要求。

7.所用的设备及材料需满足国家相关质量标准、安全标准、环保要求，无安全隐患，投标人需先行查看施工场地的实际环境并了解采购人的要求，并制作好施工方案图，并确保在施工过程中安全、文明施工，所有废弃物品归由中标人清运出校区；否则施工过程中出现的任何分歧及由此产生的任何后果由中标人负责；本项目要求达到绿色建筑标准，技术上、施工上必须严格执行相关标准、规范。

**（四）项目验收程序、标准**

1.当本合同项目已经实质上竣工，并合格地通过了按合同规定的各项质量检验，采购人在收到该申请后的21天内应组织交工验收。交工验收由采购人主持，并成立竣工验收委员会，按国家有关项目竣工验收的办法组织竣工验收工作。

2.如果采购人未能在上述规定的时间内组织竣工验收，则采购人应从规定期限最后一天的次日起承担延期验收的项目照管和养护费用，监理项目师在与中标人和采购人协商后，应确定将此费用款额加到合同价格上，并通知中标人，抄送采购人。

3.如果经竣工验收认为项目质量合格，采购人应在验收工作完毕后14天内向中标人签发交接证书。证书中写明按合同规定本合同项目的竣工日期（即中标人提出申请竣工验收的日期），同时办理合同项目的移交管养工作。交接证书签发并移交管养后，中标人即不再负责对本项目的照管。

4.如果发给交接证书的项目不能立即移交管养时，中标人仍应继续负责项目照管和养护，监理项目师在与中标人和采购人协商后应确定加到合同价格上的此项费用款额，通知中标人，抄送采购人。

5.如经竣工验收认为项目质量虽合格，同意验收，但某些项目尚需整修、补修，则应缓发交接证书，限期修好，待整修、补修工作完成，经监理项目师复查认为达到质量要求后，再发给交接证书，证书上写明的竣工日期仍应为中标人提出申请竣工验收的日期。

6.如经竣工验收认为项目质量达不到合格标准，则监理项目师应根据竣工验收小组的意见，在验收工作完毕后7天内向中标人发出不予验收的指令，要求中标人对不合格项目认真返工重做或补救处理。中标人在完成上述不合格项目的修复工作后，应重新提出竣工验收的申请，经竣工验收小组复验认为达到合格标准后才发给交接证书。证书中写明的竣工日期应为中标人重新提出申请竣工验收的日期。计算实际工期时应减去中标人第一次提出申请竣工验收至监理项目师发出不予验收的指令的时间。

**（五）采购量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号** | **参数** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 整流器 | EP81500AC-F1 | EP81500AC-E2 1500W (IN:198V-264V AC 47-63HZ OUT: APPROX 280V 耐压：1800V 不热启动 | 40 | 个 | 电脑摇头切割灯，含安装调试 |
| 2 | 灯泡 | OSRAMS HTI 1500W D7/60 SFc10-4，双端 | OSRAMS HTI 1500W D7/60 SFc10-4，双端 | 40 | 个 | 电脑摇头切割灯，含安装调试 |
| 3 | 成像灯灯泡 | Philips HPL 750+70O8 230V/750W | Philips HPL 750+70O8 230V/750W | 200 | 个 | 卤素灯，用于三楼音乐厅舞台灯 |
| 4 | 显示板 | 定制 |  | 5 | 个 | 电脑摇头切割灯，含安装 |
| 5 | 触发器 | 定制 |  | 3 | 块 | 电脑摇头切割灯，含安装 |
| 6 | 网络控制器NPU | 领焰YEL3 | 实时计算，自带8个DMX512输出口，可输出4,096控制参数• 1个内置触摸式指令屏幕(7”SVGA)2/ 3 • 1个千兆以太网接口2个USB2.0连接接口（可选配4口USB接口）• AC宽电压电源：100V-240V，50Hz/60Hz • 1个手动旋钮• Linux操作系统• 中英文双语种操作界面 | 1 | 台 | 新增设备，需同品牌生产厂家技术人员到场协助安装调试 |
| 7 | LED300W聚光灯 | **/** | 灯珠规格：LED 300W额定功率：AC100-230V 50-60HZ光 源：LED3200K/5600K額定功率：400W透 镜：专用玻璃螺纹镜通 道：3通道调 焦：电子调焦放大角度：15°-50°调 光：0-100%控 制：智能遥控 | 4 | 台 | 新增设备，用于工作灯照明，含安装调试 |
| 8 | 灯光维护保养 |  | 清理光学和散热器灰尘，颜色系统和光学组件的润滑处理 | 55 | 台 | 质保期内一年两次 |
| 9 | 灯光线路整理 |  | 对未标识的线路进行检查标识，对灯杆上凌乱线路的整理检查 | 1 | 项 | 聘请灯控台厂家技术人员到场调试配灯。 |
| 10 | 灯光控制系统维护 |  | 控台系统的重新配接，控制系统线路的整理和线路标识粘贴 | 1 | 项 | 聘请灯控台厂家技术人员到场调试配灯。 |
| **备注：1.乙方必须提供24小时及时响应服务，必要时48小时内到达现场处理故障问题。2.为保证舞台灯光使用的稳定性，NPU需要要跟的控台（领焰M2）是同一品牌。3.现场吊杆正常使用，不存在高空作业。** |

**（六）图纸**

无。

**七、商务要求**

**（一）完工期**

合同签订或约定之日起30个工作日。

**（二）****保修或售后服务要求**

1.质量保修责任：自项目竣工验收完毕之日的第二天计算，整体免费保修期为12个月，免费保修期内中标人应免费提供保养维修服务。

2.售后服务要求：属于保修范围、内容的项目，中标人应当在接到保修通知之日24小时内派人保修。

**（三）支付方式**

本项目竣工后，采购人对供应商进行履约评价验收，验收合格后，待采购人的资金拨款到达学校账户后，中标供应商提供正规发票，采购人按支付流程一次性支付项目100%款项。

**（四）报价要求**

1.本项目的项目量清单的投标单价按综合单价方式进行报价；

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价竞标；

3.本项目最高限价为人民币164740.00元，超出最高限价的投标报价将导致其无效投标；

4.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在项目量清单中提出的综合单价或总价为依据；

5.除非采购人通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按项目量清单中列出的项目项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内；

6.投标人应先到工地踏勘以充分了解工地的位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；

7.投标人不得期望通过索赔、签证等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

8.中标人投标总价即为中标人与采购人签订该项目合同的总价。

（1）本项目采用总价包干。对没有填写综合单价与合价的项目费用，应视为已包括在项目量清单的其他综合单价与合价之中。如有项目量清单未包含特征描述内容的漏项，视同已包含在其他项目中，综合单价不予调整。

（2）投标人的投标报价必须充分考虑到在施工中实施的施工组织设计对项目造价的影响,并在投标报价中反映出来。

9.本项目不接受总价优惠折扣形式的报价，投标人应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。

10.采购人委托中标人办理的保险事项：建设项目一切险和第三者责任险，所需的保险费应包含在投标价中，施工中若发生安全事故，一切责任及费用由中标人负责。

11.项目完工后，中标人应恢复修建前的原有状态（项目量按实计算），并使监理项目师和采购人满意，满足政府管理部门的规定和要求。

12.如本项目涉及取土和弃土项目，地点、时间、路线中标人应取得国土、城管部门的同意，不得由此带给采购人任何费用的增加。凡是因中标人措施不当而引起的罚款、索赔和指控等由中标人自行承担。投标价不因取土或弃土实际运距与分部分项项目量清单不同而作调整。土方回填料必须满足国家技术规范之要求，绿化填土面层必须选用适宜种植的填土。

13.一切与施工相关的检验实验费（政府有关部门规定由采购人支付的检验实验费除外）已含在投标价中。

14.中标人的交通维护方案必须保证施工期间的交通组织符合深圳市公安交通管理的有关规定，保证车辆运行通畅和施工安全，其费用已含在投标价中。

**十、编制说明**：

报价函按照学校格式报价：1.询价函；2.营业执照复印件；3.法人身份证复印件；4.填写供应商基本信息；5.提供供应商基本信息上《投标（响应）供应商相关人员情况》显示的所有人员最近一个月的社保流水证明。

以上所有资料需盖公章，按顺序排列提交。

**十一、其他补充事宜**

1.提交响应文件截止时间：2025年5月5 日17：00（北京时间）。所有《报价文件》（密封，封装处盖公司公章）应于投标截止时间之前递交至深圳艺术学校北门保安室，迟交的《报价文件》将拒绝接收。

2.供应商有义务在招标活动期间浏览深圳艺术学校网站（https://www.szas.com/index.aspx），我校在以上网站上公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标人。我校不再电话通知各投标人。

3.有关本次采购之事宜，按如下联系方式以书面或电话等形式进行查询（联系人：许老师，联系方式：0755-83262055）。

4.学校拟对采购工作进行全过程监督。对采购过程中的违规违纪行为，一经发现，严肃追究相关责任人的责任；涉及违法犯罪的，依法移送司法机关处理 。同时，鼓励全体教职工对采购工作进行监督，设立专门的投诉举报渠道，确保采购工作在阳光下运行，举报电话：0755-83261870。附件1

##### 询 价 函

 公司：

我单位需采购深圳艺术学校综合剧场专业设备采购项目，现按规定进行询价采购，欢迎贵司参与报价投标，并请盖章回函确认。 特此函询！

深圳艺术学校

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称及规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.服务期：自合同签约之日起30工作日；2.支付：本项目按一次性结算支付服务费； |
| 合计 |  |  |

报价单位法人（签字）： 联系电话：

身份证号码：

附件：营业执照和法人身份证复印件

 公司（盖章） 年 月 日

附件2

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章） 填表日期： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人 |  | 项目名称 |  |
| 投标（响应）供应商 |  | 供应商统一社会信用代码 |  |
| **投标（响应）供应商相关人员情况** |
| 序号 | 职务 | 姓名 | 身份证号码 | 劳动合同关系单位 | 缴纳社会保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |
| **说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。** |
| **投标（响应）供应商关联关系情况** |
| **序号** | **关联关系类型** | **关联主体名称** | **备注** |
| 1 | 控股股东 |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |
| 2 | 管理关系 |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |